26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.10 SCHOORSTEEN

0. SCHOORSTEEN

Fabrikant: Prefalux®

Positie: Op het dakvlak

Soort dakbedekking: pannen/ leien/ riet.

Opbouw:

Schoorsteen:

* Naadloos, hand lay-up vervaardigt, speciaal honingraadplaat kern, tweezijdig glasvezel versterkt polyester. Nominale dikte 18 tot 20mm.
* Bovenzijde en afwerkingsranden afgewerkt met duurzame Uv-bestendige topcoat.
* Geïntegreerde 18pds. voetlood en loketten ( optioneel: loodvervanger o.i.d.).

Afwerking:

Maatwerk composiet steenstrip:

* Steenstrip opgebouwd uit speciale gemengde kwartszanden, bindmiddel polyacrylaat en kleuring door pasteuze pigmenten, dikte 4 mm.
* Opdrachtgever dient d.m.v. een monstersteen de gewenste kleur/ formaat op te geven.

Polyester: standaard Ral-7016, of RAL-….

Sierpleister: …………

Afmeting (mm): volgens tekening

Opties:

* Doorvoeren, conform tekening

Garantie: 10 jaar

.01 SCHOORSTEEN

() 0.00

Het te leveren schoorsteensysteem e.e.a. volgens tekening.